
中国医学科学院基础医学研究所
基础-临床转化合作平台实验家具采购项目


比选文件







比选人：中国医学科学院基础医学研究所



日  期： 2026 年 8 月  


目录
第一部分 基本情况	2
第二部分 供应商资格要求	6
第三部分 采购需求	7
第四部分 参选文件内容	16
附件1：营业执照复印件（三证合一或五证合一）（提供复印件加盖公章）	18
附件2：法定代表人授权委托书（格式）	19
附件3：报价单（格式）	20
附件4：货物说明一览表及报价明细表	21
附件5：供应商资格声明书（格式）	22
附件6：商务条款响应及偏离表（格式）	25
附件7：采购需求响应及偏离表（格式）	26
附件8：近三年（本项目比选时间之日前）相关业绩证明文件	27
附件9：采购文件要求提交的其他材料以及供货商认为应该提交的其他材料	28
第五部分  评分标准	29



[bookmark: _Toc180416314][bookmark: _Toc19302]第一部分 基本情况
[bookmark: _Toc180416315][bookmark: _Toc179887410][bookmark: _Toc179887454][bookmark: _Toc19590][bookmark: _Toc17254][bookmark: _Toc179887455][bookmark: _Toc180416316][bookmark: _Toc179887411]1、项目名称：中国医学科学院基础医学研究所基础-临床转化合作平台实验家具采购项目
[bookmark: _Toc21782][bookmark: _Toc12639]2、预算金额：15.81万元
[bookmark: _Toc179887456][bookmark: _Toc180416317][bookmark: _Toc179887412][bookmark: _Toc23340][bookmark: _Toc23162]3、采购人：中国医学科学院基础医学研究所
[bookmark: _Toc179887457][bookmark: _Toc180416318][bookmark: _Toc179887413][bookmark: _Toc9797][bookmark: _Toc26437]4、地址：北京市东城区东单三条5号
[bookmark: _Toc180416319][bookmark: _Toc179887458][bookmark: _Toc179887414][bookmark: _Toc14046][bookmark: _Toc17664]5、联系人：蒋老师、张老师
[bookmark: _Toc180416320][bookmark: _Toc179887415][bookmark: _Toc179887459][bookmark: _Toc20891][bookmark: _Toc2606]6、联系电话：65105102
[bookmark: _Toc180416321][bookmark: _Toc179887416][bookmark: _Toc179887460][bookmark: _Toc30013][bookmark: _Toc8055]7、采购需求：
	序号
	品目名称
	型号
	数量
	单位

	106实验室

	1
	实验台
	1850*750*850
	1
	组

	2
	实验台
	7795*750*850
	1
	组

	3
	实验台
	3095*600*850
	1
	组

	4
	实验台
	2800*600*850
	1
	组

	5
	实验台
	2700*750*850
	1
	组

	6
	试剂架
	1850*250*950
	1
	组

	7
	试剂架
	2460*250*950
	1
	组

	8
	试剂架
	2590*250*950
	1
	组

	9
	吊柜
	1850*300*600
	1
	组

	10
	吊柜
	2460*300*600
	1
	组

	11
	吊柜
	2590*300*600
	1
	组

	12
	通风柜
	1500*850*2350
	1
	台

	13
	电源插座
	118型
	25
	套

	14
	水龙头及水盆
	500*400*300
	1
	套

	15
	台式洗眼器
	/
	1
	套

	16
	滴水架
	500*400
	1
	套

	17
	挡水板
	1500*100
	1
	套

	18
	试剂柜
	900*450*1800
	2
	台

	19
	试剂柜
	800*450*2200
	1
	台

	210实验室

	1
	实验台
	1050*750*850
	1
	组

	2
	实验台
	5100*750*850
	1
	组

	3
	实验台
	2470*750*850
	1
	组

	4
	实验台
	2260*750*850
	1
	组

	5
	实验台
	3930*750*850
	1
	组

	6
	中央台
	5100*1500*850
	1
	组

	7
	试剂架
	2260*250*950
	1
	组

	8
	试剂架
	3300*250*950
	1
	组

	9
	试剂架
	3650*400*950
	1
	组

	10
	吊柜
	1050*300*600
	1
	组

	11
	吊柜
	2260*300*600
	1
	组

	12
	吊柜
	3300*300*600
	1
	组

	13
	吊柜
	3650*600*600
	1
	组

	14
	通风柜
	1500*850*2350
	1
	组

	15
	电源插座
	118型
	21
	套

	16
	功能柱
	200*100
	2
	套

	17
	水龙头及水盆
	500*400*300
	3
	套

	18
	台式洗眼器
	/
	3
	套

	19
	滴水架
	500*400
	3
	套

	20
	挡水板
	1500*100
	3
	套

	质量要求
	产品整体质保≥3年，自验收合格之日起计算。质保期内非人为质量问题免费上门维修、免费更换配件；售后2小时响应，24小时上门。质保期满后提供终身成本价维保服务。

	预算金额
（人民币万元）
	15.81

	交货时间
	合同签订完成后30个自然日内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

	交货地点
	北京市东城区东单三条5号。

	采购用途
	科研


注：本次采购供应商必须以项目为单位进行响应，评审和合同授予也以项目为单位。
[bookmark: _Toc179887461][bookmark: _Toc180416322][bookmark: _Toc179887417][bookmark: _Toc179887462][bookmark: _Toc180416323][bookmark: _Toc179887418]8、比选原则：评委评审，本项目采用综合评分法，满足文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。
[bookmark: _Toc25210][bookmark: _Toc29012][bookmark: _Toc179887463][bookmark: _Toc180416324][bookmark: _Toc179887419]9、比选报名截止时间：北京时间2026年8月20日16点。
[bookmark: _Toc14149][bookmark: _Toc17923][bookmark: _Toc179887464][bookmark: _Toc180416325][bookmark: _Toc179887420]10、报名时请将营业执照、联系人、联系电话及公司名称发送到邮箱：tjsbc@ibms.pumc.edu.cn。
[bookmark: _Toc13453][bookmark: _Toc10968]11、比选时间：北京时间2026年8月21日9点。
[bookmark: _Toc180416326][bookmark: _Toc179887465][bookmark: _Toc179887421][bookmark: _Toc5675][bookmark: _Toc20130]12、比选地点：可胜大楼外宾室。
13、参选文件份数：纸质正本1份、纸质副本2份、参选文件电子版1份（签字盖章后的pdf版本，U盘形式递交）。
[bookmark: _Toc180416327][bookmark: _Toc179887466][bookmark: _Toc179887422][bookmark: _Toc16284][bookmark: _Toc15252]14、递交方式：封装后现场递交。
[bookmark: _Toc2137][bookmark: _Toc15930]15、参选材料送达时间需在2026年8月21日8点50分现场送达，逾期不接收。
[bookmark: _Toc3879][bookmark: _Toc8840]16、供应商代表需现场提供身份证和授权委托书。
17、本项目比选过程以递交的参选文件为准进行评审，不需要供应商现场汇报。（递交前若出现文件破损、丢失或逾期等问题，由各供应商自行承担其相应结果、损失和风险）
7

[bookmark: _Toc180416328][bookmark: _Toc5836]第二部分 供应商资格要求
1.在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和自然人。
2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.本项目提交参选文件截止之日前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得在同一项目中参选。
5.本项目不接受联合体响应。
6.*供应商需按照《资格证明文件清单》提供资格证明文件。


[bookmark: _Toc180416330]
[bookmark: _Toc25767]第三部分 采购需求
[bookmark: _Toc17159][bookmark: _Toc4242]一、全钢中央台、实验台
1.1提供符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的全钢实验台检测报告。
1.2提供符合GB/T 10357-2024《家具力学性能试验》的全钢实验台检测报告。
1.3提供符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的全钢实验台检测报告。
1.4柜体全钢结构，经酸洗磷化、钝化处理，环氧树脂静电粉末喷涂，耐用美观。
1.5钢材厚度：柜体、抽屉板基材厚度≥1.0mm。
1.6柜门抽屉面板：采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。并做蜂巢板填充，耐压、静音、不变形。
1.7柜体可调脚直线承重≥300kg,抽屉承重≥50kg,柜门开启任何角度柜门外侧承重90kg。在承受上述最大负荷下各工作部件不损坏或对正常使用产生影响。
1.8台面使用≥12.7mm实芯理化板，双面采用双层进口牛皮纸作为平衡纸、环保水溶性胶，经高温高压一次性压制而成，保持平衡稳定。
 化学参照国家检验方法GB/T 17657-2013检测，必须包括1.硫酸98%  硫酸77% 和硝酸70% 混合3.王水  4.氢氟酸48%  双玻片检测，检验结果不低于78项5级无明显变化。
1.9物理性能检测项目符合国家建材检测标准，包括但不限于耐高温200℃，漆膜硬度9H,防静电性能，放射性，燃烧等级B1级等性能检测，检测结果表面无变化5级。
1.10环保性能根据GB 18580-2017的要求，用室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限值，干燥器法和气候箱法同时检测均符合国家要求。有害物质可溶性铅和可溶性镉未检出达到健康环保。
人工加速气候老化试验须同时满足两种条件下的检测荧光灯和氙灯测试：样品外观无变化。
1.11检测依据和方法JIS Z 2801：2010抗菌性能，试验菌种包括但不限于大肠杆菌，肺炎克雷伯氏菌，铜绿假单细胞菌，金黄色葡萄球菌，肠沙门氏菌肠炎亚种，抗菌率＞99.9%；粪肠球菌抗菌率99.2%。
提供台面生产厂家三年售后服务承诺书。
1.12提供《碳足迹节能减排环保产品》证书和《中国绿色环保产品认证》。
1.13背板为可活动式，方便拆卸安装，方便水路、电路的安装与检修。
1.14层板为可调节式，高度可以任意调节。
1.15柜门连接：采用优质304不锈钢铰链，表面做环氧树脂粉末处理，有防腐蚀，耐酸碱作用；非焊接方式将柜体、柜门固定，可承受负重≥90kg，开门角度≥110度。
1.16滑轨：采用优质进口镀锌钢板制作，材料厚度：1.0*1.5*1.8mm三节隐藏式全拉出缓冲导轨，缓冲阻尼抽屉滑轨，隐藏轨，动态负载：30kg。
1.17地脚：可调节组合地脚，具有防滑、减震、耐酸碱、防腐蚀、承重力强、稳定、耐久等特点。可调节高度范围10—50毫米，每个地脚可承受负载≥100kg。
1.18喷涂工艺：所有钢制产品需经过除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等11道工序后用优质环保型环氧树脂高压静电喷涂，经220℃高温固化而成，硬度≥2H，冲击强度≥3.92J，附着力不低于2级，24h酸性盐雾试验不低于7级。漆膜厚度＞70um。不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。耐酸碱、防锈，使产品更加美观大方、经久耐用，更人性化，永不褪色。
[bookmark: _Toc11438][bookmark: _Toc19468]二、试剂架
2.1提供符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的试剂架检测报告。
2.2提供符合GB/T 10357-2024《家具力学性能试验》的试剂架检测报告。
2.3提供符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的试剂架检测报告。
2.4立柱：钢支撑结构，立柱采用≥1.5mm厚冷轧钢板折弯制作，表面均经酸洗磷化、钝化处理，经环氧树脂粉末喷涂；配有多功能线槽，可安装多功能插座。
2.5层板：高度可任意调节，可采用≥10mm厚钢化玻璃，层深不小于300mm。
2.6电源：采用六孔插座，采用10A/220V或多功能插座，适合各种仪器插头。实验室使用更安全更方便。
2.7喷涂工艺：所有钢制产品需经过除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等11道工序后用优质环保型环氧树脂高压静电喷涂，经220℃高温固化而成，硬度≥2H，冲击强度≥3.92J，附着力不低于2级，24h酸性盐雾试验不低于7级。漆膜厚度＞70um。不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。耐酸碱、防锈，使产品更加美观大方、经久耐用，更人性化，永不褪色。
[bookmark: _Toc25617][bookmark: _Toc7388]三、吊柜
3.1提供符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的吊柜检测报告。
3.2提供符合GB/T 10357-2024《家具力学性能试验》的吊柜检测报告。
3.3提供符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的吊柜检测报告。
3.4优质冷轧钢板制造，钢板厚度≥1.0mm；柜体外部贴有与使用相关的醒目标识，便于使用人员识别。
3.5表面处理：经酸洗磷化、钝化处理，环氧树脂静电粉末喷涂，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3.6层板：钢材厚度≥1.0mm，配有至少1块防溢式层板，承重力≥50kg，高度可自由调节，表面经酸洗磷化、钝化处理，环氧树脂静电粉末喷涂。
3.7柜门：双开门，双层钢板，内部蜂巢板填充，起到降噪声、增加强度的作用，为实验药品试剂等使用安全，上下门可选配锁具。
3.8门把手：设计美观，使用舒适，结实耐用。
3.9喷涂工艺：所有钢制产品需经过除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等11道工序后用优质环保型环氧树脂高压静电喷涂，经220℃高温固化而成，硬度≥2H，冲击强度≥3.92J，附着力不低于2级，24h酸性盐雾试验不低于7级。漆膜厚度＞70um。不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。耐酸碱、防锈，使产品更加美观大方、经久耐用，更人性化，永不褪色。
[bookmark: _Toc6548][bookmark: _Toc7651]四、通风柜
4.1提供符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的通风柜检测报告。
4.2提供符合GB/T 10357-2024《家具力学性能试验》的通风柜检测报告。
4.3提供符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的通风柜检测报告。
4.4上箱体：采用1.2mm优质冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击实验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排风死角与不同密度气体的有效排放，控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。
4.5下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制作，表面环氧树脂粉末喷涂；抠手采用铝合金材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉末喷涂；铰链采用304L不锈钢材料，开启度为180°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点。
4.6安全视窗：良好的可视范围，安全视窗的移动距离不小于750mm，操作人员可实时监测实验情况，防爆玻璃，以确保实验安全；升降轨道、窗框、拉手采用全铝合金材质，环氧树脂喷涂；拉手部位须设计良好的补风及导流效果；升降视窗采用含钢丝的齿形传动带（即皮带）传动，同步传动轮间设有机床标准同步轴，使操作人员在拉手任何一点拉动升降视窗，均可保证升降平稳不倾斜、阻力小无噪音。
4.7插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外形尺寸为60×60mm，10A/16A /220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。
4.8工作台面：采用≥12.7厚国产实芯国产理化板 ，需提供国家认可的具有CMA/CNAS资格的第三方检测机构出具的检测报告，确保提供保障实验人员身体健康为前提的绿色环保产品。
[bookmark: _Toc31732][bookmark: _Toc2266]五、试剂柜
5.1提供符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的试剂柜检测报告。
5.2提供符合GB/T 10357-2024《家具力学性能试验》的试剂柜检测报告。
5.3提供符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的试剂柜检测报告。
5.4优质冷轧钢板制造，钢板厚度≥1.0mm;柜体外部贴有与使用相关的醒目标识，便于使用人员识别。
5.5表面处理：所有钢制产品需经过除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等11道工序后用优质环保型环氧树脂高压静电喷涂，经220℃高温固化而成，硬度≥2H，冲击强度≥3.92J，附着力不低于2级，24h酸性盐雾试验不低于7级。漆膜厚度＞70um。不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。耐酸碱、防锈，使产品更加美观大方、经久耐用，更人性化，永不褪色。
5.6层板：钢材厚度≥1.0mm，配有至少2块防溢式层板，承重力≥50kg，高度可自由调节，表面经酸洗磷化、钝化处理，环氧树脂静电粉末喷涂。
5.7柜门：双开门，双层钢板，内部蜂巢板填充，起到降噪声、增加强度的作用，为实验药品试剂等使用安全，上下门可选配锁具。
5.8柜脚：四个可调节组合地脚，具有防滑、减震、耐酸碱、防腐蚀、承重力强、稳定、耐久等特点。可调节高度范围10～50mm，每个地脚可承受负载≥100kg。
5.9门把手：设计美观，使用舒适，结实耐用。
[bookmark: _Toc19015][bookmark: _Toc25734]六、水盆
6.1提供水盆产品检测报告。
6.2水盆：采用高密度PP材质，耐强腐蚀；壁厚≥7mm，平整不变形，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，颜色为黑色。
6.3弯头：1.5英寸（38mm），防虹吸、聚丙烯材料，弯头易拆除、安装。
6.4附件：内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖；pp下水管、pp防虹吸瓶式存水器；在水盆处加装过滤网，过滤水中大颗粒固体物质，防止管道堵塞。
[bookmark: _Toc17512][bookmark: _Toc1977]七、三口水龙头
7.1提供三口水龙头产品检测报告。
7.2龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
[bookmark: _Toc5739][bookmark: _Toc6053]八、洗眼器
8.1提供洗眼器产品检测报告。
8.2主体：加厚铜质H59-1。
8.3洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。
8.4莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。
8.5防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。
8.6水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。
8.7前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。
8.8供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
8.9洗眼量：＞6L/min。
[bookmark: _Toc20508][bookmark: _Toc26311]九、滴水架
9.1提供滴水架产品检测报告。
9.2材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。
9.3款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；接水底部：中间设有排水孔；可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根。
9.4安装方式：壁挂式/台式。

[bookmark: _Toc31333]第四部分 参选文件内容
（封面格式仅供参考）

正本或副本

中国医学科学院基础医学研究所
基础-临床转化合作平台实验家具采购项目


参选文件






参    选    人：           （单位公章）

    年   月   日


[bookmark: _Toc179887470][bookmark: _Toc179887426][bookmark: _Toc180416331]目  录
*附件1：营业执照复印件（三证合一或五证合一）
*附件2：法定代表人授权委托书（格式）
*附件3：报价单（格式）
*附件4：货物说明一览表及报价明细表
*附件5：供应商资格声明书（格式）
*附件6：商务条款响应及偏离表（格式）
*附件7：采购需求响应及偏离表（格式）
附件8：近三年（本项目比选时间之日前）相关业绩证明文件
附件9：采购文件要求提交的其他材料以及供货商认为应该提交的其他材料
注：1、划“*”文件是必须提供的资料，缺一项以上（含一项）视为无效响应。
2、比选供应商应于本项目查询截止时间前在“信用中国”、“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录，查询截止时间为：本项目参选文件提交截止时间当日。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其响应将按无效响应处理。

[bookmark: _Toc180416332][bookmark: _Toc875]
附件1：营业执照复印件（三证合一或五证合一）（提供复印件加盖公章）


[bookmark: _Toc180416333][bookmark: _Toc2023]附件2：法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权书（格式）
本授权书声明：                   （参选人）的         （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                 （项目名称）参选及合同的签订，全权代表我单位处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日盖章生效，有效期    天.
代理人无转委托权
代理人：        性别：       年龄：        身份证号：
单位：                       部门：        职务：
后附：法定代表人及被授权人身份证复印件并加盖公章。
代理人签字：



   供应商名称：（加盖公章）                 法定代表人：（签字或盖章）



年   月   日

[bookmark: _Toc180416334][bookmark: _Toc6715]附件3：报价单（格式）
报价单（格式）
                                           报价日期：    年     月    日
	拟采购设备名称

	序号
	产品名称
	型号
	数量
	单价（人民币）
	总价（人民币）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	合计
	人民币
	合计小写：
合计大写：

	质保期：
	被授权人电话（手机）：

	主要技术参数






	其他需要说明的事项，维保及售后服务：






	法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
	供货商名称（盖章）：




[bookmark: _Toc180416335][bookmark: _Toc18580]附件4：货物说明一览表及报价明细表
（格式自拟，须针对第三部分 采购需求进行描述和报价）（加盖公章）
报价范围及说明：
（1）货物价——从中华人民共和国境外提供的货物：报价以货物到达采购人项目现场免税价为基础，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费（包含国家临时规定的政策性税费，如惩罚性关税等，但不包含国家规定的正常关税、增值税）；运输费、货物价值110%的保险费和货物运抵采购人项目现场或指定仓库所产生的其他费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；负责进口货物及海关报关等费用（包括但不限于报关报检费、港杂费、商检费等）；
（2）货物价——从中华人民共和国境内提供的货物：报价以货物到达采购人项目现场完税价为基础，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、货物价值110%的保险费和货物运抵采购人项目现场或指定仓库所产生的其他费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；
（3）搬运、安装、调试、验收费用；
（4）培训费；
（5）维修服务和技术支持费；
（6）服务费用（包括现场安装调试、试运行、验收、培训、售后服务及相关费用，含所需安装配件、辅料等费用）；
（7）第三章“采购需求”规定的其他费用。

[bookmark: _Toc180416336][bookmark: _Toc32637]附件5：供应商资格声明书（格式）
供应商资格声明书（格式）
致：采购人
在参与本次项目比选中，我单位承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法
记录；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件；
（7） 本项目提交参选文件截止之日前未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；
（8） 不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，在同一项目中参选。
[bookmark: _Toc32533]附件5.1：资格证明文件清单

供应商名称（加盖公章）：____________
                          日期：_____年______月______日
[bookmark: _Toc5318][bookmark: _Toc180416337]附件5.1：资格证明文件清单（按照清单内容自拟）
资格证明文件清单
1. 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或在比选日期前三个月内银行开具的资信证明文件（如提供复印件要求加盖公章）

2. 比选供应商在近六个月任意一个月的缴纳税收记录复印件和近六个月任意一个月的社会保障资金缴纳记录复印件（加盖比选供应商的公章，自行编制无效）

3. 比选供应商应于本项目查询截止时间前在“信用中国”“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录结果，加盖比选供应商单位公章（如不符合，不应参与本次比选采购活动，否则在查核后将被拒绝参与比选采购活动）。
查询截止时间为：本项目参选文件提交截止时间当日。


附件5.2： 授权代理证书（如有）




































[bookmark: _Toc20977]附件6：商务条款响应及偏离表（格式）
[bookmark: _Toc179887477][bookmark: _Toc180416338]商务条款响应及偏离表
	序号
	采购文件要求
	参选文件的响应
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：我公司确认，除以上表格中列明的偏离外，我公司接受文件规定的所有商务条款，无其他负偏离。


注：供应商对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“参选文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的参选资料可被拒绝。


供货商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc180416339][bookmark: _Toc11429]
附件7：采购需求响应及偏离表（格式）
采购需求响应及偏离表

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	供货商的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明（如有）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：
供货商应对采购文件第三部分采购需求的内容给予逐条响应，以供货产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复制粘贴采购文件的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。


供货商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日期：    年    月    日 




[bookmark: _Toc180416340][bookmark: _Toc32541]附件8：近三年（本项目比选时间之日前）相关业绩证明文件
	序号
	用户名称
	项目名称
	项目内容
	合同价
（金额）
	项目年份
	用户、联系电话、联系人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



说明：1、业绩证明文件要求附合同复印件并加盖公章（包括合同首页、合同标的和金额的关键页、签字盖章页）（保密内容可进行遮挡）；
2、为证明业绩列表中的内容真实和有效，采购人保留审核原件的权利。
供应商名称（加盖公章）：                       
日期：

[bookmark: _Toc180416341][bookmark: _Toc21614]附件9：采购文件要求提交的其他材料以及供货商认为应该提交的其他材料
（包括但不限于：第五部分评分标准中要求提供的其他内容等）
[bookmark: _Toc180416342][bookmark: _Toc20737]
第五部分  评分标准
	序号
	技术商务分值项
	评分标准
	分值

	
	
	
	

	1
	报价
	报价得分采用低价优先法计算，即满足要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×30%×100
	30

	2
	业绩情况
	近三年（本项目比选时间之日前）相关业绩，每个得2分，满分10分。应提供其证明材料（合同首页、内容页、签字盖章页复印件并加盖公章）。（保密内容可进行遮挡）
	10

	3
	企业资质
	参选人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书每个得1分，最高得3分。
	3

	4
	需求响应
	响应第三部分采购需求提出的条款，全部满足得42分，有一项不满足或缺失减0.6分，扣完为止。
	42

	5
	实施方案
	1.实施方案内容全面、完善合理、计划性强，能够保障本项目的顺利实施得 4分；
2.实施方案内容较全面、较完善合理、计划性较强，能够较好的保障本项目的顺利实施得 3 分；
3.实施方案内容不够全面、不够完善合理、计划性不够强，不能有效的保障本项目顺利实施得2 分；
4.实施方案差、计划性差，保障不了本项目顺利实施得 1 分；
5.其他不得分。
	4

	6
	进度及质量保障措施
	1.进度计划安排合理，考虑周全，质量保障措施完善，科学合理，能够保障项目顺利实施得5分；
2.进度计划安排较合理，考虑较周全，质量保障措施较完善，有一定的科学合理性，基本能够保障项目顺利实施得3分；
3.进度计划安排基本合理，考虑基本周全，质量保障措施基本完善，有一定的科学合理性，基本能够保障项目顺利实施得 2分； 
4.进度计划安排不够合理，考虑不够周全，质量保障措施不够完善，科学合理性不强，不能有效保障项目顺利实施得1 分；
5.其他不得分。
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	7
	售后服务方案
	1.售后服务方案完整、措施方法得力，得4分；
2.售后服务方案较完整、措施方法较得力，得3分；
3.售后服务方案基本完整、措施方法基本得力，得2分。
4.售后服务方案不完整、措施方法不得力，得1分；
5.未提供不得分。
注：此项需提供售后服务承诺书，否则不得分。
	4

	8
	售后质保
	质保期在满足比选文件要求的基础上，质保期每增加一年得1分，最多得2分。供应商需提供承诺函，未提供不得分。
	[bookmark: _GoBack]2


说明：采购文件要求提供的各类检测报告、资质证书、售后服务承诺等资料，须作为佐证材料并加盖公章装订至响应文件。比选截止后不再接受补充提交；未提供有效证明文件的，评审委员会有权判定该条技术参数不满足需求。
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